W AL L MOUNTE D DISPL A Y

Product Specifications

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model | TYL-HGM19BA(N)04 | TYL-HGM21.5BA(N)04 | TYL-HGM24.5BA(N)04 |
| Panel Size | 19” | 21.5” | 24.5” |
| Resolution | 1920 x 1080 1080P | 1920 x 1080 1080P | 1920 x 1080 1080P |
| Visual angle L/R | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
| Brightness | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 |
| Display Area | 408.24(H)x255.15(V)mm | 476.64(H)x268.11(V)mm | 543.74(H)x302.61(V)mm |
| Contrast ratio | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Color | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Operating Voltage | AC 100V-240V, 50/60 Hz | AC 100V-240V, 50/60 Hz | AC 100V-240V, 50/60 Hz |
| Power Consumption | 25W | 30W | 35W |
| Response Time | 6ms | 8ms | 8ms |
| Installation Version | Horizontal & Vertical | Horizontal & Vertical | Horizontal & Vertical |
| Safty protection | Safty Lock Design | Safty Lock Design | Safty Lock Design |
| Working Temperature | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
| Storage Temperature | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ |
| **Operation System** |
| Operating System | Android 4.4(up to 5.1) | Android 4.4(up to 5.1) | Android 4.4(up to 5.1) |
| CPU | 1.5GHz, Dual Core | 1.5GHz, Dual Core | 1.5GHz, Dual Core |
|  | 1.8GHz,Quad Core | 1.8GHz,Quad Core | 1.8GHz,Quad Core |
| RAM | 1G,2G | 1G,2G | 1G,2G |
| Internal Memory | NAND FLASH 4G | NAND FLASH 4G | NAND FLASH 4G |
| HDMI Input | 1 | 1 | 1 |
| VGA Input | 1 | 1 | 1 |
| External Memory | SATA/USB/SD/CF card | SATA/USB/SD/CF card | SATA/USB/SD/CF card |

19

[www.tyalux.com](http://www.tyalux.com/)